Teiber Li 650 – **линейно-интерактивный** источник бесперебойного питания для повседневной работы с электроприборами. Устройство отлично подойдет для работы в условиях дома или офиса.

Li 650, благодаря встроенной мощной батарее, позволит избежать проблем с короткими замыканиями, перегрузками и колебаниями напряжения в сети. Специальный звуковой сигнал оповестит об отключении электроэнергии, а время автономии даст возможность комфортно и безопасно завершить работу, сохранив данные.

ИБП оснащен 4мя розетками, 2мя разъемами питания для компьютера и USB- разъемом 2.0. Компактность модели является дополнительным плюсом во время эксплуатации.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Активная мощность, Вт | 360 |
| Индикация | светодиоды |
| Тип выходов, кол-во | СЕЕ7/С13 - 4/2 |
| Встроенная батарея | 1х7Ач |
| Напряжение батареи, В | 12 |
| Подключаемые устройства | Бытовая электроника |
| Время автономной работы при половинной нагрузке, мин. | 7 |
| Доп.опции | связь с компьютером |
| Технические характеристики | Полная мощность: 650ВА Номинальная мощность: 360Вт Защита от КЗ и перегрузки: Встроенный предохранитель 6А Звуковое оповещение. Выходные разъемы:  CEE7(Евро розетка) - 4шт. C13(Разъем питания комп.) - 2шт. Входной разъем: несъемный шнур с вилкой CEE7  (длина шнура 1 метр) Защита линии связи - разъемы RJ Порт для подключения к ПК - USB 2.0 Габариты устройства/вес:  400х80х110мм/6,8кг Габариты упаковки/вес:  135х81х22 мм/7,4кг Транспортная упаковка(габариты/кол-во устройств/вес): 480x315x255мм/4шт/30кг Гарантия производителя: 1 год. |
| Комплектация | 1. Устройство ИБП TIEBER LI 650. 2. Кабель для подключения к ПК. 3. Кабель для подключения телефонной линии. 4. Диск с ПО.  5. Инструкция на русском языке. |